Техническое задание по стяжке.

Устройство стяжек

1.выполнить из цемента – песчаного раствора М150 (полусухая).

2. Шумоизоляция - Изоком,т 5мм.

3. Гидроизоляция оклеечная - Техноэласт ЭПП

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования |  | Толщина, мм | Площадь, м2 | Цена за ед. | Итого |
| Блок А | Стяжка, шумоизоляция | 50 | 735 |  |  |
| 100 | 6431 |  |  |
| Гидроизоляция | 4 | 522 |  |  |
| Блок Б | Стяжка, шумоизоляция | 50 | 524 |  |  |
| 100 | 5410 |  |  |
| Гидроизоляция | 4 | 606 |  |  |
| Блок В | Стяжка, шумоизоляция | 50 | 378 |  |  |
| 100 | 4880 |  |  |
| Гидроизоляция | 4 | 425,6 |  |  |