Техническое задание

на поставку и установку дверей в гостевых номерах

Объект: Гостиничный комплекс по ул. Мира в Западном внутригородском округе г. Краснодара.

Общие требования к продукции

Блок входной двери в номер

##  Требования к блоку входной двери в номер

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Характеристика** | **Значение** | **Примечание** |
|  | Размер проема | 1010х2100 мм | \* допуск +/- 10 мм |
|  | Толщина стены | 150 мм | \* допуск +/- 10 мм |
|  | Направление открывания | Внутрь номера |  |
|  | Классификация по пределу огнестойкости | EI-30; | Подтвердить сертификатом испытаний |
|  | Параметр звукоизоляции | 42dB; | Подтвердить сертификатом испытаний |
|  | Тип полотна двери | Полотно с притвором; |
|  | Отделка дверного плотна | - Egger (уточняется на пилотном номере); - без декоративных элементов;- торцы двери так же облицованы. |
|  | Тип коробки |  - тип - обжимная;- материал-инженерный массив; - отделка - Egger (уточняется на пилотном номере);- комплект доборов телескопических, наличников с двух сторон с отделкой; |
|  | Уплотнитель двери | - уплотнитель в притворе;- противодымный вспенивающийся уплотнитель; |
|  | Тип порога | Выдвижной потиводымный акустический порог. |
|  | Тип замка |  - подготовка под электромеханический врезной гостиничный замок |
|  | Фурнитура |  - глазок широкоугольный, противопожарный;- доводчик DORMA TS90, цвет «серебро»;- устройство блокировки;- петли; |
|  |  Гарантийные обязательства (включая на гарантию на фурнитуру ) | 36 месяцев в момента ввода в эксплуатацию |

 Установка дверного блока должна производиться компанией имеющей соответствующие лицензии.

 Компания-поставщик дверного блока предоставляет решение узлов монтажа дверного блока в проем, не ухудшающее акустические и пожарные характеристики блока.